**SCHAËTZELE**

Fond noir, si nécessaire

**LISTE MATERIEL SON**

1 système de diffusion de qualité (ex : D&B, L-Acoustics, Yamaha) adapté à la salle en 12 pouces ou 15 pouces, avec 1 sub si jeu en extérieur

1 table mixage (type Midas M32, Soundcraft, Yamaha 01V96…) 12 entrées et 6 sorties

1 DI (AR 133)

1 multipaire 12 in 4out (15/20m)

5/6 XLR/ XLR 10 m

2 retours (prévoir des pieds pour faire des sides selon l’implantation)

**LISTE MATÉRIEL LUMIÈRES pour équiper une salle nue en configuration spectacle**

2 pieds 3 m + structure 6 m ouverture + supports de structure équipé d’un fond noir

2 taps 3m/3m

2 pieds 3m + barre de couplage

4 pc 650 w (face +douche accordéon)

4 par 64 CP 62 (contre) **ou Par led**

4 par 56 MFL+ platines de sol

2 par F1+platines de sol

10 prolong 10 m

4 prolong 15 m

5 doublettes

1 bloc de puissance 12 circuits

1 pupitre de lumière

1 câble dmx 25 m (+ DMX pour Par Leds)

**LISTE MATÉRIEL MINIMUM SON LUMIÈRES POUR Petite jauge**

2 enceintes amplifiées, 2 pieds et 2 grands XLR

2 PC 500w, 2 PAR 56 sur platine, 2 PAR leds, 2 pieds avec coupelles

et/ou 4 PC 500 ou 1000

1 petits grada 4 voies (pour du 16A)

1 console lumière

5 câbles DMX (avec adapt si grada et/ou Par leds 3

points)

10 rallonges 16A , 2 multiprises